Zamawiający - Województwo Opolskie - Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Nazwa nadana zamówieniu: **„Dostawa materiałów budowlanych, materiałów elektrycznych i materiałów sanitarnych do remontu pomieszczeń w budynku sanatorium na Ukrainie, przeznaczonego dla dzieci – uchodźców wewnętrznych”.**

Oznaczenie sprawy: DOA-ZP.272.25.2022, **Załącznik nr 1 do SWZ.**

**I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

 część I: dostawa materiałów **dla branży robót ogólnobudowlanych**

1. Przedmiotem zamówienia jest „**Dostawa materiałów dla branży robót ogólnobudowlanych do remontu pomieszczeń w budynku sanatorium na Ukrainie, przeznaczonego dla dzieci – uchodźców wewnętrznych”**.

Miejsce dostawy: Worochta , obwód iwanofrankiwski (Ukraina)

1. Szczegółowy spis materiałów będących przedmiotem dostawy:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **asortyment** | **ilośćminimum** | **jedn. miary** | **uwagi(rodzaj asortymentu, nazwa, wymiar)** |
| 1 | płytki podłogowe drewnopodobne 20x60cm ±2cm, gat.I, powierzchnia: gładka, matowa. Kolor: naturalny beż. Klasa: PEI 4-6000, R9 | 1092,00 | m2 |   |
| 2 | Płytki ścienne 25/40cm ±2cm, gat.I. Kolor: beż, błyszcząca gładka | 2594,44 | m2 |   |
| 3 | klej do płytek (do płytek ceramicznych i gresów o zwiększonej przyczepności, mrozo- i wodoodporny) | 22263,42 | kg | ZAPRAWA KLEJOWA UELASTYCZNIONA | do płytek ceramicznych, gresu, mozaiki  |
| 4 | fuga (mieszanka sucha) - barwiony podkład fugujący | 1528,59 | kg | Ceramiczna fuga o zastosowaniu wewnętrznym i zewnętrznym. Kolor: beż. Charakteryzuje się wysoką odpornością na działanie wilgoci, a także łatwością utrzymania jej w czystości.  |
| 5 | grunt głęboko penetrujący | 727,60 | l | - silnie wzmacnia podłoże- znacznie zwiększa przyczepność- wyrównuje i zmniejsza chłonność- paroprzepuszczalny i oddychający- wysoka zawartość polimerów- do wewnątrz i na zewnątrz |
| 6 | podkład do paneli podłogowych | 927,00 | m2 | podkład pod panele i podłogi drewniane grubości 5mm ±1mm; izolacja akustyczna (min. Lw= 19dB) i cieplna (min. r=0,032 Wm\*K); do zastosowania w różnego rodzaju pomieszczeniach mieszkalnych oraz biurowych pod wszystkie typy paneli podłogowych i drewnianych. |
| 7 | Płyta budowlane OSB3 o krawędziach prostych grub, 22 mm ±1mm | 927,00 | m2 |   |
| 8 | Listwa przypodłogowa PCV, kolor: dąb naturalny | 562,50 | m |   |
| 9 | Łącznik do listew przypodłogowych, kolor: dąb naturalny | 210,00 | szt. |   |
| 10 | narożnik zewnętrzny listwy przypodłogowej, kolor: dąb naturalny | 150,00 | szt. |   |
| 11 | narożnik wewnętrzny listwy przypodłogowej, kolor: dąb naturalny | 150,00 | szt. |   |
| 12 | zakończenie lewe listwy przypodłogowej, kolor: dąb naturalny | 50,00 | szt. |   |
| 13 | zakończenie prawe listwy przypodłogowej, kolor: dąb naturalny | 50,00 | szt. |   |
| 14 | zaprawa tynkarska sucha | 70246,80 | kg | Zaprawa cementowo-wapienna, do prac na zewnątrz i wewnątrz budynków, mrozoodporna do wszelkich podłoży, okres przydatności min. 6-m-cy |
| 15 | siatka zbrojeniowa z włókna szklanego | 3950,00 | m2 | Odporna na alkalia siatka z włókna szklanego. Do zbrojenia ochronnych warstw izolacji w warstwie zaprawy klejowej, izolacji przeciwwodnej, membran chroniących przed pęknięciami oraz innych warstw wyrównujących. Do zastosowania: - przy wykonywaniu warstwy ochronnej i elastycznej warstwy wyrównującej na podłożach z mikropęknięciami, wewnątrz i na zewnątrz; - jako membrana chroniąca przed pęknięciami na podkładach wewnątrz oraz ścianach z mikropęknięciami;  |
| 16 | płyty gipsowo-kartonowe gr.= 9,5mm ±1mm | 456,62 | m2 | Płyta stosowana jako poszycie ścian działowych, sufitów podwieszanych, zabudowy poddaszy, okładzin ściennych i sufitowych w pomieszczeniach o wilgotności względnej do 70 %. |
| 17 | kątownik przyścienny l=3m ±1cm | 1260,84 | m | Kątownik przyścienny, metalowy, do mocowania elementów konstrukcji sufitów podwieszanych. Produkt montowany jest na powierzchni ściany za pomocą wkrętów i rozporowych kołków.  |
| 18 | profil UD (UD27 4 m ±1cm) | 391,05 | m | Profil typu UD jest częścią kratownicy szkieletowej, na której opierają się płyty gipsowo-kartonowe, które tworzą ściany działowe. Element wykonany z ocynkowanej blachy stalowej.  |
| 19 | profil CD (CD60 4 m ±1cm) | 1106,00 | m | Profile do budowy stalowej konstrukcji, mocującej sufity podwieszane oraz skośne ściany poddaszy. Stanowią element przyścienny konstrukcji nośnej. Element wykonany z ocynkowanej blachy stalowej.  |
| 20 | profile metalowe | 4439,80 | m | Profil główny do sufitów podwieszanych |
| 21 | płyty sufitowa 600x600 mm, grub. 13mm ±2mm, kolor: biały; struktura: gładka lub tzw. baranek,  | 1575,26 | m2 |   |
| 22 | masa szpachlowa / mineralna | 6598,08 | kg | Masa do bez taśmowego spoinowania płyt G-K Biała Elastyczna Odporna na spękania |
| 23 | farba wodna emulsyjna | 2309,17 | kg | Antyrefleksyjna, akrylowa, matowa, kolor śnieżnobiały. Do malowania wnętrz. Lepkość 5000÷14000 mP; gęstość 1,4÷1,5 g/cm3; zawartość części stałych: co najmniej 45% wagi; czas wysychania powłoki, 23°±2°C: 2 h; wydajność przy jednej warstwie min. 13m2/l  |
| 24 | Papier ścierny | 319 | m2 | stosowany do ręcznego szlifowania i matowania wszystkich rodzajów powierzchni przeznaczonych do malowania, antypoślizgowy, elastyczny, odporny na rozerwanie, granulacja 60, podkład arkusza: papier, spoiwo żywica syntetyczna, ziarno: elektrokorund, ~~wymiar arkusza: 230x280~~ |
| 25 | Tarcza diamentowa ciągła 180 x 25,4 mm  | 14 | szt. |   |
| 26 | Kołki stalowe do g-k 6 x 37 mm | 405 | szt. |   |
| 27 | Kołki rozporowe 6 x 30 mm z wkrętem | 971 | szt. |   |
| 28 | Wieszak stalowy do rusztu pod płytą g-k | 2000 | szt. | Wieszak stosowany do obudowywania płaszczyzn poziomych i pionowych, jako zamocowanie do profili sufitów podwieszanych. |
| 29 | Krzyżaki (do układania płytek) 2 mm | 29300 | szt. | z PCV |
| 30 | Łącznik poprzeczny dwustronny "krab" | 983 | szt. | Łącznik poprzeczny dwustronny, ze stali ocynkowanej, do wykorzystania podczas prac montażowych wewnątrz budynku jako element łączący profile typu CD60 w konstrukcji podwieszanego sufitu |
| 31 | Łącznik wzdłużny 60 x 27 mm | 174 | szt. | Łącznik wzdłużny, ze stali ocynkowanej - element wykorzystywany podczas wykonywania suchej zabudowy w systemie płyt gipsowo-kartonowych. |
| 32 | Profile metalowe typu – T główne długość 3,7m ±1cm | 1895 | m | Profil główny do sufitów podwieszanych |
| 33 | Profile metalowe typu – T poprzeczne długość 1,2m ±1cm | 3789 | m | Profil poprzeczny do sufitów podwieszanych |
| 34 | Profile metalowe typu – T poprzeczne długość 0,6m ±0,5cm | 1894 | m | Profil poprzeczny do sufitów podwieszanych |
| 35 | Kołki rozporowe 6 x 30 mm z wkrętem | 5925 | szt. |   |
| 36 | Kołki ramowe z wkrętem 8 x 100 mm | 5551 | szt. |   |
| 37 | Gips szpachlowy | 206 | kg | Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych na ścianach i sufitach. Do szpachlowania i prac remontowych polegających na uzupełnianiu ubytków oraz wypełnianiu drobnych rys i pęknięć podłoża. Do montażu prefabrykatów gipsowych oraz mocowania narożników aluminiowych. Na typowe podłoża mineralne, takie jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny i gipsowy oraz płyty g-k. Do stosowania wewnątrz budynków.  |
| 38 | Wkręty samowiercące 3,5 x 9,5 mm | 9000 | szt. |   |
| 39 | Pianka montażowa | 37 | l |   |
| 40 | Wkręty samowiercące 3,5 x 25 mm | 12100 | szt. |   |

Ilości materiałów wynikają z przedmiaru robót.

W przypadku materiałów, których ilość jest określona liczbą ułamkową lub liczbą nie będącą wielokrotnością jednostkowych opakowań handlowych, Zamawiający dopuszcza zwiększenie przez Wykonawcę ilości tych materiałów w ostatecznej dostawie, do ilości wynikającej z wymiarów lub wag dostępnych w obrocie rynkowym danego asortymentu.

Różnicę wynikającą z powyższego należy wkalkulować w cenę ofertową za przedmiot zamówienia.

**II. WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Zamówienie powinno być realizowane sukcesywnie, partiami, na podstawie opracowanego przez Wykonawcę i zatwierdzonego przez Zamawiającego harmonogramu dostaw. Dostawa części I zamówienia podzielona jest na trzy transze, realizowane sukcesywnie w odstępach od 4 do 6 tygodni.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, w terminie do 3 dni od daty podpisania umowy, do akceptacji harmonogram dostaw materiałów. Harmonogram, odrębny dla każdej transzy dostawy, powinien zawierać:

1) wykaz materiałów wraz z wagą i liczbą palet,

2) terminy dostaw.

1. W przypadku materiałów, takich jak materiały malarskie (farby, rozpuszczalniki, kleje itp.) należy dołączyć kserokopie kart technicznych w momencie dostawy produktów.
2. Cena zaoferowana powinna uwzględnić wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu zamówienia, w tym koszty transportu ze wszystkimi opłatami granicznymi, do wskazanej przez Zamawiającego lokalizacji.
3. Wykonawca wykona na koszt własny niezbędne prace związane z zabezpieczeniem asortymentu w trakcie podróży, załadunkiem, koordynacją rozładunku i inne czynności niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
4. Dostarczony asortyment winien być zapakowany w sposób uniemożliwiający uszkodzenie produktów w czasie transportu, oznakowaną informacją o zawartości opakowania oraz zabezpieczony przed dostępem osób niepowołanych. Odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia ponosi Wykonawca. Wykonawca winien dostarczyć produkty w niekwestionowanej jakości, odpowiadające wymaganiom polskich lub europejskich norm.
5. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia zamówionych materiałów, w trzech transzach, do miejsca odbioru zamówienia wskazanego przez Zamawiającego w Rozdziale IV niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia oraz w ilościach zgodnych z wykazem (tabela powyżej w pkt I ust.2).
6. Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego termin i godzinę realizacji zamówienia na **minimum 7 dni** przed planowaną dostawą, w celu przygotowania rozładunku po stronie ukraińskiej.
7. Dostarczony asortyment musi być fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych, posiadać etykiety w języku polskim wraz z instrukcją użycia i bezpieczeństwa ich stosowania, datą ich przydatności do stosowania nie krótszą niż 24 miesięcy od daty dostawy.
8. Zamawiający, w miejscu dostawy materiałów, zastrzega sobie możliwość braku ich odbioru lub wymiany dostarczonego asortymentu w przypadku stwierdzenia:
9. widocznych wad lub uszkodzeń, które nie powstały z winy Zamawiającego,
10. niespełnienia wymagań określonych w opisie przedmiotu zamówienia pod względem jakości, trwałości, funkcjonalności oraz parametrów technicznych,
11. niezgodności dostawy pod względem ilościowym.

Wykonawca wymieni asortyment na wolny od wad, uzupełnieni brakujący towar lub wymieni dostarczony towar na zgodny z umową, najpóźniej w ciągu 10 dni roboczych od daty powiadomienia przez Zamawiającego o tym fakcie Wykonawcy za pomocą faksu, drogi elektronicznej bądź poczty.

1. Wszelkie nieprawidłowości, uszkodzenia i wady towaru stwierdzone podczas odbioru przedmiotu umowy w miejscu dostawy oraz termin na ich usuniecie zostaną zawarte w protokole odbioru.

**III. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA**

1. Termin realizacji zamówienia przewidziany jest od dnia podpisania umowy do dnia **20 grudnia 2022** r. - kryterium oceny ofert

**IV. ZASADY WYKONYWANIA DOSTAW**

1. Miejsce dostawy materiałów: Worochta , obwód iwanofrankiwski (Ukraina)
2. Wykonawca realizujący zamówienie w zakresie transportu powinien:
	1. posiadać licencję transportową,
	2. posiadać druki CMR,
	3. posiadać zezwolenie – jeśli towar jest szerszy powyżej 2,55m, wysoki ponad 4,00 m i długi powyżej 16,5 m,
	4. posiadać ważne zezwolenie wjazdowe na teren Ukrainy - jeśli Wykonawca jest z Polski,
	5. kierowcy powinni posiadać ważne paszporty (o terminie ważności co najmniej 6 miesięcy),
	6. przygotować zestawienie materiałów objętych poszczególną transzą dostawy,
	7. przygotować protokół zdawczo – odbiorczy materiałów dostarczonych w danej transzy dostawy.
3. Strona ukraińska zapewnia:
	1. rozładunek na miejscu dostawy w terminie dwóch dni,
	2. przyjęcie materiałów zgodnie z protokołem zdawczo – odbiorczym,
4. Zamawiający przygotuje i zapewni Wykonawcy:
	1. uproszczoną odprawę celną przed wyjazdem, za pośrednictwem specjalnego formularza awizacyjnego, który bezpośrednio trafia na przejście graniczne Korczowa- Krakowiec.
	2. koordynację dotyczącą ostatecznej logistyki na terenie Ukrainy.
5. wymagania Wykonawcy związane z realizacją zamówienia w zakresie podwykonawstwa:
6. wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzone zostanie podwykonawcom oraz podania nazw podwykonawców,
7. niezwłocznego informowania o wszelkich zmianach dotyczących podwykonawców, które wystąpią w trakcie wykonywania zamówienia.